|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt:** | eMeDocS |

**Připojení k eMeDocS prostřednictvím produktu ISAC CommunicationNode (dále CN)**

Některé technické údaje pro připojení CN:

1. CN bude síťově umístěn do vnitřní sítě nebo do DMZ zdravotnického zařízení.
2. Doporučení: připojit napájení CN na UPS (odběr je minimální, HW je bez ventilátoru a bez monitoru).
3. Přidělení IP adresy pro Komunikační uzel: z DHCP nebo STATICKÁ (rezervovaná, neměnná).
4. Uvnitř sítě se předpokládá komunikace s nemocničním IS a přístup uživatelů k web rozhraní CN
5. CN musí „vidět“ do internetu (z internetu nemusí být „vidět“). CN se bude připojovat na vyhrazenou IP adresu Centra výměny zpráv koordinátora projektu.

**Informace o zdravotnickém zařízení:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zdravotnického zařízení:** |  |
| Identifikační číslo ZZ (IČZ): | xxxxx000 |
| Doména ZZ: |  |
| Místo instalace CN (adresa): |  |
| Nemocniční informační systém: |  |
| Typ databáze NIS: |  |
| Zveřejněné kontaktní informace na [www.emedocs.cz](http://www.emedocs.cz) za IT provoz: |  |
| Zveřejněné kontaktní informace na [www.emedocs.cz](http://www.emedocs.cz) za medicínský provoz: |  |
| Zvýrazněná pole vyplní zákazník**Informace pro komunikační uzel:** |
| **Síťové parametry** |  |
| Způsob přidělení IP adresy: | DHCP / static 1) |
| IP / maska: |  |
| Gateway: |  |
| DNS 2): |  |
| **HW** |  |
| SN: |  |
| MAC: |  |
| **Web rozhraní** |  |
| Port: | 8080 |
| Autentizace uživatele s využitím AD: | Ano / Ne 1) |
| URL AD serveru: |  |
| Doména AD serveru: |  |
| Název skupiny pro uživatele: |  |
| Název skupiny pro administratora: |  |

1) Nehodící se škrtněte

2) Volitelná položka

Zvýrazněná pole vyplní zákazník

**Informace o centru eMeDocS:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Centrum výměny zpráv** | 195.93.216.176:61617 |
| IP adresa: | 195.93.216.176 |
| Port: | 61617 |
| Protokol: | tcp |
| Odchozí IP adresa zdravotnického zařízení: |  |
| **Kontaktní místo Centra výměny zpráv** |  |
| Adresa: |  |
| Email: |  |
| Telefon: |  |

Zvýrazněná pole vyplní zákazník